

**Cosse boulonnée en haut à droite du montant du panneau**

Connecteur A+

+ 12 V ACC

Connecteur E **(assigné aux interrupteurs « simples » du bas du tableau)**

Bloc allume-cigare & USB

Eclairage LEDs plafond

Sonde niveau essence

**Rouge**

**Vert**

**Bleu**

**Inter 3**

**Inter 2**

**Inter 1**

**10 A** (5)

**10 A** (4)

**10 A** (3)

~

~

~

**30 A** (2)

~

6

5arron

4arron

3arron

2

2arron

1arron

+ 12 V ACC

1arron

Connecteur D

4arron

3arron

1arron

2arron

Gauge électronique

Niveau d’essence

**MOD7**

Vert

Rouge

Noir

Marron

Poussoir set up réservoir essence

Connecteur B



Connecteur A

Poussoir

**START**

Interrupteur de sécurité

Rouge

Noir

Connecteur C

Vers fil faisceau Noir

Vers fil faisceau Jaune