

Blanc

Faisceau propriétaire de l’AEM

Vers entrée lambda

bande étroite du calculateur

Thermocouple

Sonde lambda

large bande

**Manomètre**

**EGT**

**Manomètre**

**AFR**

Durite

Transparente

vers collecteur

d’admission

**Manomètre**

**Vacuum**

**et**

**Boost**

Noir

Rouge +12 v

Connecteur A+

Alimentation des manomètres :

* **AFR-Lambda**
* **EGT**
* **Boost/vacuum**

**Cosse boulonnée en haut à droite du montant du panneau**

Connecteur A+

+ 12 V ACC

\*\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Sonde niveau essence

**Rouge**

**Vert**

**Bleu**

**Inter 3**

**Inter 2**

**Inter 1**

**10 A** (5)

**10 A** (4)

**10 A** (3)

~

~

~

**30 A** (2)

~

6

5arron

4arron

3arron

2

2arron

1arron

+ 12 V ACC

1arron

Rouge

Noir

Vers Connecteur E 1